**Załącznik nr 2 do swz**

# FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy *(w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców):*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców: …

Adres Wykonawcy/Wykonawców: …

Województwo: …

REGON lub NIP: …

Rodzaj wykonawcy *(zgodnie z poniższą listą)*: …

*mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj*

reprezentowany przez: …

tel.: …

adres poczty elektronicznej: …

1. Oferta na:**Dostawę pojazdu specjalnego – terenowej karetki górskiej dla Grupy Regionalnej GOPR Grupy Beskidzkiej.**
2. **Cena brutto za wykonanie zamówienia:**

 **…………………………………zł**

 *(cena z podatkiem VAT)*

1. Warunki wykonania zamówienia:
	1. Oferuję dostawę samochodu w terminie zgodnym z SWZ.
	2. Dla samochodu oferuję okresy gwarancji, **bez limitu kilometrów:**

Kryterium oceny ofert:

* **podzespoły mechaniczne przez okres (*pełna gwarancja producenta*) przez okres ………….. miesięcy, (wskazać liczbę miesięcy)**

**Pozostałe minimalne wymagania (nie wchodzą w kryterium oceny ofert).**

* lakier przez okres **………….. miesięcy**, (*wskazać liczbę miesięcy*)
* perforację nadwozia przez okres **………….. miesięcy**, (*wskazać liczbę miesięcy*)

liczonych od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.

* 1. Oferuję jedną sztukę nowego, nieużywanego samochodu:

**Marka samochodu: ……………………………**

**Model ……………………………**

**Typ ……………………………**

**Rok produkcji ……………………………**

**Moc silnika kM ……………………………**

**Jednocześnie oświadczam/y, że samochód spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do swz.**

1. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w swz.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią dokumentów zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że:
4. zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO[[1]](#footnote-1) o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy[[2]](#footnote-2),
5. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zobowiązuję się wypełnić je wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu zawarcia i realizacji umowy[[3]](#footnote-3).
6. Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby oraz prawidłowe i aktualne podmiotowe środki dowodowe Zamawiający posiada lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,* na podstawie następujących danych:

*z bazy danych/rejestru*

| LP. | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych/rejestru publicznego | Dane umożliwiające dostęp do tych środków[nr KRS albo NIP albo REGON itp.] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KRSWykonawcy | https://ems.ms.gov.pl |  |
|  | CEIDGWykonawcy | https://prod.ceidg.gov.pl |  |
|  | KRSpodmiotu udostępniającego zasoby | https://ems.ms.gov.pl | Podać nazwę podmiotu i dane dostępowe |
|  | CEIDGpodmiotu udostępniającego zasoby | https://prod.ceidg.gov.pl | Podać nazwę podmiotu i dane dostępowe |
|  | [inny] |  |  |

*w dyspozycji Zamawiającego:*

| **LP.** | **Nazwa oświadczenia lub dokumentu** | **Dane umożliwiające dostęp do tych środków****[postępowanie, do którego został złożony podmiotowy środek dowodowy – nazwa, nr sprawy, nr ogłoszenia itp.]** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

\*niewłaściwe skreślić

# Załącznik nr 3 do swz

**Oświadczenie WYKONAWCY
o niepodleganiu wykluczeniu,**[[4]](#footnote-4)

Nazwa i adres wykonawcy:

**…**

* 1. Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
	2. Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 129 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT) z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 37](https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

*Jeśli zachodzą podstawy wykluczenia to Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści:*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt. …………….. ustawy /*wskazać właściwy punkt z powyższych*/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

INFORMACJA O DOKUMENTACH NA POTWIERDZENIE UMOCOWANIA DO DZIAŁANIA W IMIENIU WYKONAWCY ORAZ O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LUB MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POMOCĄ BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTRÓW PUBLICZNYCH:

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy oraz prawidłowe i aktualne podmiotowe środki dowodowe Zamawiający posiada lub może uzyskać do nich dostęp za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*, na podstawie następujących danych:

*z bazy danych/rejestru*

| LP. | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych/rejestru publicznego | Dane umożliwiające dostęp do tych środków[nr KRS albo NIP albo REGON itp.] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KRS | https://ems.ms.gov.pl |  |
|  | CEIDG | https://prod.ceidg.gov.pl |  |
|  | [inny] |  |  |

*w dyspozycji Zamawiającego:*

| LP. | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Dane umożliwiające dostęp do tych środków[postępowanie, do którego został złożony podmiotowy środek dowodowy – nazwa, nr sprawy, nr ogłoszenia itp.] |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej w oświadczeniu są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY LUB PODPIS ZAUFANY LUB PODPIS OSOBISTY osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SAMOCHÓD TERENOWY DO RATOWNICTWA GÓRSKIEGO – 1 szt.**

| **L.p.** | **Wymagane parametry techniczne pojazdu** | **Parametry oferowane / potwierdzenie spełnienia*****Potwierdzić (poprzez TAK) lub/i podać/ opisać*** ***(w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)*** |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **Pojazd bazowy** |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy; rok produkcji min. 2022 r. | Marka:Model:Rok produkcji:  |
|  | Silnik diesla spełniający wymagania emisji spalin Euro 6- pojemność skokowa nie mniej niż 2.3 l,- mocy maksymalna min. 140 KM- moment obrotowy maksymalny min. 390 Nm |  |
|  | Nadwozie 5-cio osobowe, 4-drzwiowe typu pickup, oparte na ramie. |  |
|  | Rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm |  |
|  | Długość fabrycznej skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 1500 mm |  |
|  | Napęd 4x4 stały lub z dołączaną osią przednią (w takim wypadku musi być zapewniona możliwość dołączania napędu osi przedniej podczas jazdy). |  |
|  | Reduktor do jazdy terenowej, blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej włączana przez kierowcę. |  |
|  | Kąt natarcia/zjazdu w stopniach minimum 25/25. Prześwit pod osiami minimum 225 mm Głębokość brodzenia minimum 650 mm |  |
|  | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna min. 6 biegów + wsteczny |  |
|  | Immobilizer |  |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek |  |
|  | Radioodtwarzacz z CD, instalacja radiowa – min. 4 głośniki, antena; |  |
|  | Klimatyzacja min. manualna |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy  |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Przednie światła do jazdy dziennej, dodatkowe lampy przeciwmgielne przednie zamocowane w dolnej części zderzaka. |  |
|  | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
|  | Poduszki powietrzne boczne |  |
|  | Tapicerka siedzeń z materiału w kolorze ciemnym |  |
|  | Szyby drzwi bocznych kabiny sterowane elektrycznie |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe i podnośnik. |  |
|  | Kamera cofania z funkcjonalnością lusterka wstecznego (typu rybie oko z szerokim kątem widzenia możliwość stałego załączenia). |  |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej. |  |
|  | Wyłącznik prądu (hebel) pod fotelem kierowcy rozłączający dodatkową instalację elektryczną 12V od akumulatora dodatkowego. |  |
| **II.** | **Zabudowa** |  |
|  | Nadwozie zamknięte 5 drzwiowe, wykonane jako konstrukcja zintegrowana po usunięciu ściany tylnej kabiny kierowcy i części poszycia dachu kabiny kierowcy oraz nadbudową wykonaną z aluminium połączonej z kabiną.Wymiary zabudowy na skrzyni ładunkowej:- długość podłogi od drzwi tylnych do otworu tylnych drzwi bocznych min. 160 cm, - szerokość min. 145 mm (nie uwzględniając nadkoli), - wysokość wewnętrzna min. 125 cm.Tylne drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na bok z zawiasami po lewej stronie, wyposażone w szybę, z możliwością zamknięcia i otwarcia od wewnątrz i od zewnątrz z kluczem. Blokada drzwi po zamknięciu centralnego zamka pojazdu.W górnej części nad szybą zamontowane oświetlenie pola pracy za pojazdem, widzialne w czasie postoju przy zamkniętych i otwartych drzwiach.Ściany nadbudowy aluminiowej ocieplone, wygłuszone i tapicerowane od strony wnętrza pojazdu tapicerką łatwo zmywalną, wraz z szybami po lewej i prawej stronie. Wnętrzepojazdu wyposażone ogrzewanie niezależne od pracy silnika tzw. suche ze sterowaniem przez kierowcę. Dodatkowo zamontowany termowentylator samochodowy umożliwiający utrzymanie dodatniej temperatury sprzętu medycznego podczas podłączenia do sieci 230V. Na suficie w tylnej części pojazdu szyny systemowe aluminiowe |  |
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i ramy. Podłoga tylnej części kabiny zabezpieczona powierzchnią odporną na zabrudzenia, środki chemiczne, zmywalna pod ciśnieniem. Podłoga przedniej części kabiny pokryta gumą lub podobnym materiałem.  |  |
|  | Kolor czerwony, dopuszcza się lakierowanie pojazdu na kolor czerwony z jednoczesnym udzieleniem 3 lat gwarancji na lakierowanie, oznakowanie GOPR należy wykonać wg projektu GOPR zgodnie z ustaleniami z osobą wyznaczoną do kontaktu w ramach prowadzonego postępowania po stronie GOPR. Oklejenie samochodu bezbarwna folia ochronną (maska, błotniki przednie, drzwi boczne do wysokości szyb, skrzynia ładunkowa i zabudowa do wysokości dachu). Oznakowanie folią ochronną powinno współgrać z projektem oznakowania GOPR. |  |
|  | - zawieszenie: z przodu niezależne ze sprężynami śrubowymi, z tyłu most sztywny napędowy i resory.- zawieszenie akcesoryjne wzmocnione pod zderzaki i wyciągarkę (przód +130 kg, tył + 400 kg), podnoszące pojazd o ok. 5 cm, wymienione sprężyny, resory, amortyzatory i polibusze.  |  |
|  | Ładowność pojazdu po zabudowie min. 700 kg. |  |
|  | Miejsca siedzące: 3 z możliwością zwiększenia do 5. Fotel mocowany w 2 rzędzie za fotelem pasażera, ustawiony w kierunku jazdy, mocowany na szynach do szybkiego montażu, z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. Fotel Intap dostarczony do montażu przez Zamawiającego. Z tyłu pojazdu po prawej stronie ławka dwuosobowa zamocowana bokiem do kierunku jazdy, z podnoszonym siedziskiem – ławka nie dopuszczona do użytkowania podczas jazdy po drogach publicznych. Tapicerka siedzeń skaj szary. Kieszenie z siatką na skosach pod sufitem do przewożenia dokumentów i drobnych elementów wyposażenia. Po lewej stronie za fotelem kierowcy miejsce do zamocowania kosza ratowniczego.  |  |
|  | Ażurowe osłony kloszy lamp przednich, belki zespolonej i świateł tylnych, |  |
|  | Zderzak metalowy przód i tył pojazdu. Zderzak przedni zintegrowany z pałąkiem rurowym, miejsca do zamocowania szekli. Orurowanie boczne błotników przednich wykonane z rur. Rury boczne mocowane do rur progu oraz zderzaka z przodu. Stalowy zderzak tylny z miejscem na zamocowanie szekli.  |  |
|  | Progi boczne wzmocnione wykonane z rur stalowych przymocowane do ramy, z punktami do mocowania podnośnika Hilift. Podesty ułatwiające wchodzenie.  |  |
|  | Belka sygnalizacyjna pojazdu uprzywilejowanego w ruchu nisko profilowa z niebieskimi lampami LED,- modulator zestawem rozgłoszeniowym trybem nocnym, z głośnikiem 200 W montowanym w belce lub pod maską,- dwie niebieskie lampy kierunkowe LED w atrapie przedniej,- dwie niebieskie lampy kierunkowe z tyłu. |  |
|  | Miejsce mocowania podnośnika na dachu pojazdu.  |  |
|  | Bagażnik dachowy na całej długości płaskiej części dachu. Skrzynia do przewożenia sprzętu zamocowana na dachu, szczelna, z możliwością zamknięcia na klucz. |  |
|  | Stopnie i uchwyty ułatwiające wejście do pojazdu, dostęp do bagażnika dachowego przez stopnie i uchwyty umożliwiające wejście na bagażnik. |  |
|  | Blokada przedniego mostu, wbudowany kompresor samochodowy z możliwością zasilania przewodu do pompowania kół z szybkozłączem.  |  |
|  | Tylna część pojazdu po stronie lewej przystosowana do zamocowania kosza ratowniczego (min 217 cm – kosz nie wchodzi w zakres dostawy) |  |
|  | Mocowanie kosza ratowniczego do podłogi za pomocą dwóch zamocowanych szyn airline (w komplecie min. 6 zaczepów mocowanych do szyn z oczkowymi zaczepami do pasów z hakami).  |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie LED wnętrza w części tylnej (nad noszami), 2 szyny do szybkiego montażu mocowane w suficie w części tylnej do mocowania dodatkowego wyposażenia. System mocowania noszy podbierakowych. |  |
|  | Instalacja zasilająca wraz z radiotelefonem bazowym cyfrowym gps/ Bluetooth + kompatybilne z systemem łączności GOPR, antena dla radiotelefonu przewoźnego VHF GPS zamontowana na samochodzie.  |  |
|  | Oświetlenie LED pola pracy przodu, boków i z tyłu pojazdu. Włączane niezależnie z pozycji kierowcy.Listwa zespolona LED ze światłem Combo, mocowana nad szybą czołową o maksymalnej możliwej szerokości, mocowana w sposób nie zasłaniający belki sygnalizacyjnej pojazdu uprzywilejowanego.  |  |
|  | Zawiesie koła zapasowego pełnowymiarowego pod podłogą z tyłu pojazdu. Pełnowymiarowe koło zapasowe.  |  |
|  | Kratki metalowe wykonane ze stali nierdzewnej od wewnątrz po lewej stronie na całej wysokości. Kratka przeznaczona do mocowania wyposażenia ratowniczego w zabudowie (plecaki, torby, urządzenia medyczne typu platforma do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, monitor medyczny itp). Dodatkowo po lewej stronie zintegrowane dwie wzdłużnie zamontowane listwy typu Airline do mocowania cięższych elementów wyposażenia. Po lewej stronie z tyłu uchwyt do mocowania butli z tlenem w pozycji pionowej. |  |
|  | Ogumienie specjalne terenowe MT. |  |
|  | Ogumienie zimowe dopuszczone do sprzedaży w UE, wraz felgami i łańcuchami dla 4 kół. |  |
|  | Hak holowniczy z gniazdem elektrycznym dla przyczepy.  |  |
|  | Wyciągarka z liną syntetyczną o sile uciągu min 5200kg sterowanie przewodowe – gniazdo zamocowane w kabinie pod fotelem kierowcy i bezprzewodowe, główny wyłącznik prądu + zestaw akcesoriów: szekle x 3 zblocza x 2 oraz pasy x3. |  |
|  | Osłony aluminiowe spodu silnika, skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej, katalizatora, zbiornika paliwa. |  |
|  | Dodatkowy akumulator min 94 Ah montowany w komorze silnika. Hybrydowy system zasilania umożliwiający automatyczne przełączanie zasilania pomiędzy zasilaniem zewnętrznym, a zasilaniem akumulatorowym. Układ powinien być wyposażony w separator akumulatorów pozwalający na ładowanie akumulatora głównego oraz dodatkowego, oraz zabezpieczenie akumulatora dodatkowego przed głębokim rozładowaniem. Gniazdo zasilania hermetyczne po lewej stronie pojazdu umożliwiające podpięcie zasilania zewnętrznego AC 230V, przewód zasilania kompatybilny z gniazdem min. 5 mb.Zabezpieczenie przed odpaleniem samochodu w momencie ładowania z sieci 230V. Wewnątrz zabudowy min. 2 punkty z gniazdem 230V oraz dwa moduły gniazd 12V i USB w przestrzeni tylnej. W system powinien być wpięty prostownik ładujący akumulatory dodatkowy oraz akcesoryjny po podłączeniu do źródła zasilania AC 230V. Powinna być możliwość manualnego połączenia akumulatora głównego oraz dodatkowego. Wszelkie akcesoria elektryczne powinny być podłączone do akcesoryjnego akumulatora. Dodatkowy hebel umożliwiający odłączenie wszelkich odbiorników po dodatkowym akumulatorze. |  |
|  | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów min 2 lata |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą min 3 lata |  |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia min 6 lat |  |
|  | Dokumenty do rejestracji - rejestracja dwuetapowa (pojazd bazowy ciężarowy, po rejestracji zmiana przeznaczenia na specjalny inny).  |  |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:**

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

# Załącznik nr 5a

# -Klauzula informacyjna

**- w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO –**

**przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze**

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka Oddział Górskiego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Zakopanem (Dalej GOPR).

2.W GOPR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem email: iod@gopr.pl

lub pisemnie na adres naszej siedziby urzędu wskazany w ppkt 1);

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. Poz. 1605, ze zm.),dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;

8.posiada Pani/Pan:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

(0)nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

# Załącznik nr 5b

# - Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 14 RODO - przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

**Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:**

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO\* – informuje się, że:

# Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka Oddział Górskiego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Zakopanem (Dalej GOPR).

# Inspektor Ochrony Danych\*

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@gopr.pl

# Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) oraz zawarciem i realizacją umowy[[5]](#footnote-5).

# Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu archiwizacyjnego.

# Kategorie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zawarte w złożonej ofercie - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr tel. stacjonarnego i komórkowego, nr faxu, e-mail).

# Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

# Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes **Urzędu Ochrony Danych Osobowych.**

# Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

# Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Wykonawcy.

# Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

# Dodatkowe informacje

Nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

\* ***Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dotyczy osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie zawarta umowa. [↑](#footnote-ref-5)